**安庆市第六人民医院计算机及打印机采购项目(2024年度)**

**计算机主机、打印机以及显示屏设备参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 计算机主机 | 1、类别：商用台式机  CPU：英特尔I5处理器十三代及以上，14核20线程。基础频率达到2.5 Ghz；  2、内存：≥16GB DDR4 3200，4根内存插槽，最大支持 128G 容量；  3、硬盘：≥ 512G固态硬盘；  4、主板： Intel Q600及以上、原厂原装主板（非H系列主板）；  5、网卡：集成 10-100-1000M 自适应网卡；  6、电源：不大于260W 高转换率电源；  7、接口：整机前面板拥有电源按钮，耳麦接口和麦克风接口，5个USB3.2接口(其中一个Type-c)；整机后面板具有HDMI 接口及VGA接口各一个、USB 2.0接口两个，USB 3.2接口两个，千兆集成网卡，电源输入，数据接口通过性能、棱缘和拐角实验；  8、智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储类设备，屏蔽USB存储设备（移动硬盘、U盘等），可在BIOS设置单个USB端口全部允许或屏蔽使用功能，机箱放置密封箱体35摄氏度无空气对流环境中仍可开机运行2小时；  9、键盘鼠标：USB防水抗菌键盘；、USB光电鼠标，支持键盘开机功能；  10、机箱：不大于15升机箱，顶置提手；100万小时稳定测试，经历EMI、ESD、安规、冲击、跌落、高低温运行与存储、EELP+、噪声、调节、跌倒、抗摔、一键恢复、低气压等多项严苛测试。通过3C认证、节能认证（CECP）、整机防雷报告、能效标识、SRRC认证、TüV低噪音认证。隐藏式散热栅格，有效提升散热效率。配备机箱安全锁孔，防止机箱被他人打开，避免数据资料遗失。配备Kensington线缆锁孔，防止机身被他人搬移；  11、系统：要求原厂预装正版Windows操作系统,带正版标签；  12、为便于后续维护服务及产品的稳定运行，电脑须与本次采购的其它硬件设备和软件相兼容；  13、要求所投产品原厂商具备ISO50001能源管理体系证书，**合同签订前向采购人提供认证复印件并加盖谈判响应人公章**；  14、产品质量要求：原厂三年免费保修，为保证服务质量，**合同签订前向采购人提供所投品牌厂商针对本项目的售后服务承诺函原件**。 | 22台 |
| 2 | 镭射打印机 | A4幅面黑白激光打印机,  首页输出时间：8.5秒；  打印速度：18PPM；  分辨率：600\*600\*2DPI,(1200dpi有效输出质量)；  内存：2M；  处理器：266MHz；  打印语言：基于主机；  输入：150页纸盒；  输出：100页出纸盒；  打印负荷：5000页/月；  纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片；  接口： USB2.0；智能驱动安装功能；  自动开机/关机功能；  关闭模式仅0.6瓦功耗  耗材型号：CC388A（1500页），随机硒鼓1500页。  保修：1年送修。 | 13台 |
| 3 | 计算机显示器 | 1、LED背光液晶显示器，屏幕尺寸不低干23英寸,分辨率:1920\*1080，至少一个 VGA接口和一个 DVI 接口。时尚外观，极尽简约之美，画质清晰，双重保护视力。  2、产品质量要求：原厂三年免费保修，为保证服务质量，**合同签订前向采购人提供所投品牌厂商针对本项目的售后服务承诺函原件**。 | 22台 |

**说明：**

1、响应人的响应文件必须标明所投成品的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。单价不作为合同结算依据，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

2、报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投设备、 保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等 ；

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可；

4、项目验收时，需对产品功能及技术参数要求进行核对；