## 地上地下车库道路标识标线清单需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图列 | 规格（cm） | 单位 |
|  |  | 热熔道路标线 |  |  |
| 1 | 车位线 |  | 240\*530 | 个 |
| 2 | 无障碍车位线 |  | 240\*530 | 个 |
| 3 | 充电车位线 | C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\807787219\QQ\WinTemp\RichOle\UP@ONT9H{IWLSA{OV2G8WJR.png | 250\*530 | 个 |
| 4 | 左、右 |  | 长300 | 个 |
| 5 | 直左、右 |  | 长300 | 个 |
| 6 | 左右 |  | 长300 | 个 |
| 7 | 掉头 |  | 长300 | 个 |
| 8 | 单箭头 |  | 长300 | 个 |
| 9 | 3向箭头 |  | 长300 | 个 |
| 10 | 车行道边缘线 | F2}REU%FHVK8`16W3N}U]~5 | 线宽15 | 平方 |
| 11 | 路沿石黄色禁止停车标 |  |  | 平方 |
| 12 | 车行道中心线 |  | 线宽15 | 平方 |
| 13 | 禁停网格 |  | 按场地实际测量尺寸 | 平方 |
| 14 | 消防通道禁止占用网格 |  | 按场地实际测量尺寸 | 平方 |
| 15 | 车位小箭头 | c2811940564ea619d70abc45a95d92f |  | 个 |
| 16 | 车位号及区号 | A2/B2 000 | 70\*30 | 组 |
| 17 | 出口指示牌 |  | 60\*40单面 | 面 |
| 18 | 出口指示牌 |  | 60\*40双面 | 面 |
| 19 | 诱导牌 |  | 100\*4030\*40 | 面 |
| 20 | 掉头圆牌 |  | ￠60 | 个 |
| 21 | 区域指示牌 |  | 240\*40双面 | 个 |
| 22 | 区域指示牌 |  | 80\*40单面 | 个 |
| 23 | 禁烟标牌 |  | 30\*20单面 | 个 |
| 24 | 标牌吊杆 |  | 60\*40 | 个 |
| 25 | 立柱分区喷涂 |  | 60\*60 | 面 |
| 26 | 橡胶减速带 |  | 50\*28\*5 | 米 |
|  | 反光护墙角 |  |  80×10×10  | 个 |
|  | 轮廓标 |  | 18\*4 | 个 |
|  | 广角镜 | FGJ-BXG-SN630 | ￠80 | 套 |
|  | PU防撞立柱 |  | 75\*8 | 个 |
|  | 橡塑定位器 |  | 55\*15\*10 | 对 |

## 以上响应人须对项目实施现场进行勘查，项目实施前，成交供应商必须对地上地下车库标识标线实施方案进行设计，设计方案需经釆购方认可后方可实施，各类标识标线的数量需根据业主认可的设计方案确定，响应人须承担由于标识标线的数量暂时无法确定所带来的风险

## 市六院院区路引指示牌制作预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注小样 |
| 1 | 大门口出口及入口圆形标牌 | 铝质反光标牌 | 0.6\*0.6 | 个 | 2 | cf462a0981104542626bb6295107cdc |
| 2 | 医院简介总平面图立牌 | 烤漆UV立牌 | 2\*1.2 | 个 | 1 | d9e7a43754c7151f94666476ba89819 |
| 3 | 新大楼前面烤漆UV宣传栏 | 烤漆UV立牌 | 2.4\*1.2 | 组 | 4 | 9bd73388da6cc94bed0877523519950 |
| 4 | 楼号牌 | 烤漆UV牌 | 1.5\*1.5 | 块 | 4 | af3d8caadff0e325c8e2eee6e42eac6 |
| 5 | 指引、限速、导向、禁停立牌 | 烤漆UV立牌 | 2.4\*0.6 | 组 | 3 | f4a585f1f924bef8235782a3d726e967a85af40270c9c6dbd2a0a8e848f093 |
| 6 | 爱护花草提示立牌 | 烤漆立牌 | 0.5\*0.4 | 块 | 15 | 738402da3266ab3d6f84a547bf4ef61 |
| 7 | 地下车库入口牌 | 不锈钢UV牌 | 4.5\*0.4 | 组 | 1 | 97d43bd42972a1b8318cfb22a907e89 |
| 8 | 区域车位指示牌 | 不锈钢UV牌 | 0.4\*0.6 | 块 | 6 | 29f6666f53e7c6f34f4478537ee3138 |