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一、采购需求清单
	序号
	材料/样品名称

	⼀
	见证取样检测

	1
	钢筋（原材 、焊接 、机械连接 、工艺性）

	
2
	水泥、砂 、碎石 （如采用商品混凝土和预拌砂浆 ，则不需要送检）

	
3
	混凝土 （抗渗混凝土）试块

	
4
	砂浆试块

	5
	砖、砌块

	6
	现场检测 ，如植筋拉拔等

	7
	防水材料

	8
	电线 、电缆

	9
	给排水管材

	⼆
	保温系统检测

	1
	外墙保温材料原材料

	2
	保温材料现场拉拔钻芯检测

	3
	保温系统拉拔

	4
	屋面保温原材料

	5
	门窗七性检测

	三
	装饰工工程检测

	
	管材（给、排水管）

	
	电线电缆

	四
	附属工程检测

	1
	土工试验：击实、压实度





	2
	给排水管道

	4
	室外铺装用砖

	5
	水稳 、级配设计配比

	6
	沥青及沥青混合料相关检测

	
7
	现场检测 ，如弯沉值等

	五
	主体结构检测

	1
	砼强度回弹检测 、结构实体钢筋保护层厚度检测、钢筋间距、楼板厚度检测

	六
	室内空气环境检测

	
	氡 、甲醛 、氨 、苯 、甲苯 、二甲苯、TVOC

	七
	种植土检测

	⼋
	雨污水管

	
	CCTV 、闭水试验

	
	

	
	

	备注：
检测范围包括但不限于以上内容，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。


二、技术要求
符合现行国家、行业技术标准，设计图纸及国家、省、市建设主管部门的相关文件规定，以满足工程施工及验收的需要。所有检测均需满足图纸及验收要求。
三、其他说明
1、如成交人不具备相关检测能力，须委托有资质的单位进行检测并出具检测报告，所有费用均包含在本项目合同价中，采购人不再另行支付。
2、本项目实行总价合同，总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、临时工程、税款、保险、利润等全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，供应商自行踏勘现场，特别是需考虑检测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。

3、供应商在接到采购人通知2 天内必须组织人员进场，因供应商原因延误进场时间采购人有权按工程管理类似违约处罚规定进行处理。
4、本次检测费用为包干价，不得因增加工作量而增加检测费用 。
