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[bookmark: _GoBack]一、采购需求
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装完成，验收合格后一次性支付合同款。

	2
	供货及安装地点
	安庆市第六人民医院，采购人指定位置

	3
	供货期限
	合同签订后15日历天完成安装

	4
	免费质保期
	不低于原厂质保期。


二、货物需求
	[bookmark: _Hlk16461016]序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	最高单价限价（元）

	1
	回转式耙齿格栅除污机
	设备宽300mm落渣高度800mm角度75∘间隙5mm
304机架+304耙齿N=0.75kw,机架厚度6mm
	台
	1
	28000

	说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 
2、本项目格栅渠深1600mm，渠宽360mm。
3、投标人必须到现场复核相关参数（投标文件附现场图片），按现场实际情况出具报价，本报价含拆除旧格栅机并运到六院指定位置，新格栅机的安装及就位（可能启用大型吊车），含接渣槽。
4、响应人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。
5、本项目技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任；


3、 报价要求
报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：拆除旧格栅机并运到六院指定位置，新格栅机的安装及就位（可能启用大型吊车），含接渣槽费用，所投设备、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。
四、验收
成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

